Os pools de atraso fornecem um meio restrito ao uso da largura de banda dos clientes. Com pools de atraso, os clientes podem ser restritos no nível individual ou em grupos. As ACLs são usadas para aplicar limites de largura de banda aos usuários.

Esta página exibe todos os pools existentes e seus limites. Além disso, há uma seção para opções globais, que no momento só possui uma opção.

Nível inicial do depósito
Devido à maneira como os pools de atraso funcionam, é possível que um novo cliente possa usar mais do que seu quinhão justo de largura de banda porque seu novo bucket estará vazio. Em uma rede congestionada, isso significaria que outras conexões de clientes com buckets quase cheios ficariam sem largura de banda por algum período de tempo. Essa opção é 50% padrão e provavelmente pode ser deixada em paz, a menos que seus valores máximos sejam muito grandes (o valor máximo ao configurar limites realmente se aplica ao tamanho do balde para o conjunto).