Pule opóźnień umożliwiają ograniczenie wykorzystania przepustowości przez klientów. Dzięki pulom opóźnień klienci mogą być ograniczani na poziomie indywidualnym lub w grupach. Listy ACL służą do stosowania limitów przepustowości dla użytkowników.

Ta strona wyświetla wszystkie istniejące pule i ich ograniczenia. Istnieje również sekcja dla opcji globalnych, która w tej chwili ma tylko jedną opcję.

Początkowy poziom łyżki
Ze względu na sposób, w jaki działają pule opóźnień, nowy klient mógłby potencjalnie zezwolić na wykorzystanie większej niż dozwolona część przepustowości, ponieważ ich nowy segment byłby pusty. W zatłoczonej sieci oznaczałoby to, że inne połączenia klientów z prawie pełnymi zasobami byłyby przez pewien czas pozbawione przepustowości. Domyślnie ta opcja wynosi 50% i można ją zostawić w spokoju, chyba że maksymalne wartości są bardzo duże (maksymalna wartość podczas konfigurowania limitów faktycznie dotyczy wielkości segmentu dla puli).