Затримка пулів забезпечує засіб обмеження використання пропускної здатності клієнтів. З пулами затримок клієнтів можна обмежувати на індивідуальному рівні або в групах. ACL використовуються для застосування обмежень пропускної здатності до користувачів.

На цій сторінці відображаються будь-які наявні пули та їх обмеження. Також є розділ для глобальних варіантів, який наразі має лише один варіант.

Початковий рівень відра
Через те, як працюють пули затримки, новому клієнту потенційно може бути дозволено використовувати більше, ніж справедливу частку пропускної здатності, оскільки їхнє нове відро буде порожнім. У перевантаженій мережі це означатиме, що інші з'єднання клієнтів з майже повними відрами будуть голодувати пропускною здатністю протягом певного періоду часу. Цей параметр за замовчуванням до 50%, і, швидше за все, його можна залишити в спокої, якщо тільки ваші максимальні значення не дуже великі (максимальне значення при налаштуванні обмежень насправді застосовується до розміру відра для пулу).