Numer puli
Jest to liczba zaczynająca się od 1, która jest wybierana przez Webmina. Po prostu oznacza pulę, aby więcej niż jedna pula mogła być konfigurowana i traktowana inaczej przez Squid.

Klasa basenowa
Określa typ klasy puli. Każda pula opóźnień może mieć klasę wybraną spośród klas 1, 2 lub 3. Klasy mają następujące znaczenie: „1-Aggregate”, „2-Aggregate and Individual”, „3-Aggregate, Individual i Network”. Najprostszy, klasa 1, określa przepustowość, której nie mogą przekroczyć wszyscy klienci, do których należy ta pula. Klasa 2 określa zarówno łączną przepustowość, jak i przepustowość, z których każdy może korzystać, tworząc heirarchię limitów, w której wszystkie pojedyncze osoby muszą pasować do agregatu, podczas gdy każda osoba jest ograniczona indywidualnym limitem. Wreszcie, klasa 3 określa zagregowane i indywidualne pasmo oprócz przepustowości sieci, która dotyczy całej podsieci. Klasa 3 jest zwykle przydatna tylko w bardzo dużych sieciach, które mają więcej niż jedną podsieć sieci.

Limity można określić w dowolnej preferowanej jednostce, chociaż zostaną zapisane w pliku konfiguracyjnym Squid w bajtach. Pierwsze pole to średnia przepustowość, która zostanie przydzielona do puli, natomiast drugie pole to wielkość użytego segmentu, co w przybliżeniu odpowiada maksymalnej przepustowej przepustowości.

Po utworzeniu puli po raz pierwszy na dole strony pojawi się nowa sekcja, umożliwiająca wybór list ACL, do których będzie miała zastosowanie pula. Listy ACL są tworzone na stronie Kontrola dostępu , a dowolna lista ACL może być używana do wyboru połączeń, do których ma zastosowanie pula opóźnień. Zezwolenie na ACL spowoduje zastosowanie puli opóźnień do pasujących połączeń, a odmowa ACL spowoduje, że pasujące połączenia będą ominąć pulę opóźnień. Tak więc, chyba że wszystkie połączenia będą miały tę samą pulę opóźnień zastosowaną do nich, będziesz chciał dodać dwie listy ACL, pierwsza będzie listą ACL, do której chcesz zastosować pulę opóźnień, a drugą będzie `cała lista` ACL, więc że tylko wybrani klienci zostaną objęci ograniczeniami.

Nie zapomnij zastosować zmian po utworzeniu nowej puli i dodaniu list ACL do dopasowania.