Numéro de la piscine
Il s'agit d'un numéro à partir de 1, qui est choisi pour vous par Webmin. Il étiquette simplement le pool afin que plus d'un pool puisse être configuré et traité différemment par Squid.

Classe de piscine
Cela définit le type de classe du pool. Chaque groupe de retards peut avoir une classe sélectionnée parmi les classes 1, 2 ou 3. Les classes ont les significations suivantes: "1-agrégat", "2-agrégat et individuel", "3-agrégat, individuel et réseau". La plus simple, la classe 1, spécifie une bande passante que tous les clients auxquels ce pool appartient ne peuvent pas dépasser. La classe 2 spécifie à la fois une bande passante agrégée et une bande passante que chaque individu peut utiliser, créant une hiérarchie de limites où tous les individus combinés doivent s'insérer dans l'agrégat tandis que chaque individu est limité par la limite individuelle. Enfin, la classe 3 spécifie une bande passante globale et individuelle en plus d'une bande passante réseau qui s'applique à un sous-réseau entier. La classe 3 n'est généralement utile que sur les très grands réseaux qui ont plusieurs sous-réseaux.

Les limites peuvent être spécifiées dans n'importe quelle unité préférée, mais elles seront enregistrées dans le fichier de configuration Squid en octets. Le premier champ est le débit moyen qui sera attribué au pool, tandis que le second est la taille du compartiment utilisé, ce qui correspond à peu près à un maximum de bande passante éclatable.

Après avoir créé un pool pour la première fois, une nouvelle section apparaît au bas de la page, permettant de sélectionner les ACL auxquelles le pool s'appliquera. Les listes de contrôle d'accès sont créées sur la page Contrôle d'accès et toute liste de contrôle d'accès peut être utilisée pour sélectionner les connexions auxquelles un pool de retards s'appliquera. Autoriser une liste de contrôle d'accès appliquera le pool de délais aux connexions correspondantes, tandis que refuser une liste de contrôle d'accès entraînera le contournement des connexions correspondantes. Ainsi, sauf si toutes les connexions auront le même pool de retards qui leur est appliqué, vous voudrez ajouter deux ACL, la première sera l'ACL à laquelle vous souhaitez appliquer le pool de retards, et la seconde sera la `toute` ACL afin que seuls vos clients sélectionnés seront limités.

N'oubliez pas d'appliquer les modifications après avoir créé un nouveau pool et ajouté des listes de contrôle d'accès pour qu'elles correspondent.