Delay пулове осигурява средство за ограничаване на използването на честотна лента на клиентите. С пулове за забавяне клиентите могат да бъдат ограничени на индивидуално ниво или в групи. ACL се използват за прилагане на ограничения на честотната лента към потребителите.

Тази страница показва всички съществуващи пулове и техните ограничения. Също така има раздел за глобални опции, който в момента има само една опция.

Начално ниво на кофата
Поради начина, по който работят басейните за забавяне, на нов клиент потенциално може да бъде разрешено да използва повече от справедливия си дял на честотната лента, тъй като новата им кофа ще бъде празна. В претоварена мрежа това би означавало, че други връзки от клиенти с почти пълни кофи ще бъдат гладувани от честотна лента за известен период от време. Тази опция е по подразбиране до 50% и вероятно може да бъде оставена сама, освен ако вашите максимални стойности не са много големи (максималната стойност при конфигуриране на лимити действително важи за размера на кофата за пула).