Välityspalvelimen portti : Oletusasetus on 3128. Tämä arvo asettaa sen, mitä porttia Squid-palvelin kuuntelee http-pyyntöjen yhteydessä. Asiakasselaimet on määritettävä muodostamaan yhteys tämän portin välityspalvelimeen. Muuten läpinäkyvyys on myös määritettävä.

ICP-portti : Porttinumero, jolla Kalmar lähettää ja vastaanottaa ICP-pyyntöjä naapurivälimuistilta ja naapureilta. Oletusarvo on 3130. Poista käytöstä "0". Voidaan ohittaa komentorivillä -u.

Saapuva TCP-osoite : Oletusarvo ei ole. Määrittää HTTP-liitännän, joka hyväksyy yhteydet asiakkailta ja muilta välimuiskeilta.

Lähtevän TCP-osoite : Oletusarvo ei ole. Määrittää HTTP-liitännän etäpalvelimille ja muille välimuiskeille tehdyille yhteyksille.

Lähtevä UDP-osoite : Oletusarvo ei ole. Määrittää ICP-liitännän, joka vastaanottaa paketteja muista välimuiskeista.

Saapuva UDP-osoite : Oletusarvo ei ole. Määrittää muille välimuiskeille lähetettävien ICP-pakettien liitännän.

TCP-vastaanottopuskuri : TCP-puskurin koko. Oletusarvot käyttöjärjestelmän vastaanottopuskurille.