Viivästysvarat tarjoavat keinon rajoittaa asiakkaiden kaistanleveyden käyttöä. Viivästysvarannoilla asiakkaita voidaan rajoittaa yksilötasolla tai ryhmissä. ACL-tunnuksia käytetään kaistanleveysrajojen asettamiseen käyttäjille.

Tällä sivulla näkyvät kaikki olemassa olevat poolit ja niiden rajoitukset. Lisäksi on osa globaaleista vaihtoehdoista, joissa tällä hetkellä on vain yksi vaihtoehto.

Alkuperäisen kauhan taso
Koska viivevarastot toimivat, uudelle asiakkaalle voidaan mahdollisesti antaa käyttää enemmän kuin kohtuullinen osuus kaistanleveydestä, koska heidän uusi ämpäri olisi tyhjä. Ylikuormitetussa verkossa tämä tarkoittaisi, että muut yhteydet asiakkailta, joilla on lähes täydet kauhat, katoaisivat kaistanleveyden jonkin aikaa. Tämän vaihtoehdon oletusarvo on 50%, ja se voidaan todennäköisesti jättää yksin, paitsi jos maksimiarvot ovat erittäin suuret (raja-arvojen määrittämisen enimmäisarvo tosiasiallisesti koskee poolin kauhan kokoa).