Prístupový protokolový súbor : Predvolená hodnota závisí od systému, zvyčajne niekde v adresári `/ var` . Zaznamenáva aktivitu žiadosti klienta. Obsahuje záznam pre každú prijatú požiadavku HTTP a ICP.

Súbor denníka ladenia : Predvolená hodnota závisí od systému. Súbor protokolovania do vyrovnávacej pamäte. Tu sa nachádzajú všeobecné informácie o správaní vyrovnávacej pamäte. Pomocou možností ladenia môžete zvýšiť množstvo údajov prihlásených do tohto súboru.

Súbor denníka úložiska : Predvolená hodnota závisí od systému. Zaznamenáva činnosti správcu úložiska. Zobrazuje, ktoré objekty sú z vyrovnávacej pamäte vysunuté a ktoré objekty sú uložené a na ako dlho. Ak chcete zakázať, zadajte „žiadne“. Na analýzu týchto údajov v skutočnosti neexistujú pomocné programy, takže ich môžete bezpečne zakázať.

Súbor metaúdajov vyrovnávacej pamäte : Predvolená hodnota je swap.log v každom adresári vyrovnávacej pamäte. Tento súbor denníka obsahuje metadáta objektov uložených na disku. Používa sa na obnovenie vyrovnávacej pamäte počas spúšťania. Tento súbor sa obvykle nachádza v každom adresári vyrovnávacej pamäte, ale tu môžete zadať alternatívny názov cesty. Poznámka: Musíte uviesť celý názov súboru, nie iba adresár. Pretože toto je index pre celý zoznam objektov, NEMÔŽETE ho pravidelne otáčať!

Ak je možné v názve súboru použiť% s, nahradí sa reprezentáciou názvu adresára vyrovnávacej pamäte, kde každý / je nahradený '.'. Je to potrebné na umožnenie pridávania / odoberania riadkov adresára vyrovnávacej pamäte, keď sa používa alternatívny protokol výmeny vyrovnávacej pamäte.

Ak máte viac ako jeden adresár vyrovnávacej pamäte a% s sa v názve nepoužíva, tieto výmenné protokoly budú mať názvy ako:

- cache_swap_log.00
- cache_swap_log.01
- cache_swap_log.02

Číslovaná prípona (ktorá sa pridáva automaticky) zodpovedá poradiu riadkov adresára vyrovnávacej pamäte v konfigurácii. Ak zmeníte poradie riadkov adresára vyrovnávacej pamäte v tomto súbore, tieto protokolové súbory NEZARUČUJÚ správnu položku adresára vyrovnávacej pamäte (pokiaľ ich ručne premenujete). Odporúčame túto možnosť NEPOUŽÍVAŤ. Je lepšie uchovávať tieto protokolové súbory v každom adresári vyrovnávacej pamäte.

Použite formát denníka HTTPD : Predvolené na no. Cache môže emulovať formát súboru denníka, ktorý používa mnoho programov „httpd“. Ak chcete túto emuláciu zakázať / povoliť, nastavte túto hodnotu na vypnuté alebo zapnuté. Predvolené je použitie formátu natívneho protokolu, pretože obsahuje užitočné informácie, ktoré používajú analyzátory protokolov špecifické pre Squid.

Zaznamenávať hlavičky MIME : Predvolené nie. Vyrovnávacia pamäť môže zaznamenať hlavičky žiadosti a odpovede MIME pre každú transakciu HTTP. Hlavičky sú bezpečne kódované a na konci prístupového protokolu sa zobrazia ako dve polia v zátvorkách (buď pre natívny formát alebo formát protokolu emulovaný httpd). Ak chcete povoliť toto protokolovanie, zapnite ho.

Súbor denníka agenta používateľa : Predvolená hodnota nie je. Ak je nakonfigurovaný s možnosťou konfigurácie „--enable-useragent-log“, Squid zapíše pole User-Agent z požiadaviek HTTP do názvu súboru zadaného tu.

Súbor PID : Predvolená hodnota závisí od systému. Názov súboru, do ktorého chcete zapísať ID procesu. Ak chcete zakázať, zadajte „žiadne“.

Vykonajte RFC931 vyhľadávanie totožnosti pre zoznamy ACL : Predvolená hodnota nie je. Vykonajte vyhľadávanie totožnosti, aby ste našli užívateľské meno klientov, ktorí majú prístup k čomukoľvek z týchto zoznamov prístupových práv.

Časový limit identifikácie RFC931 : Predvolená hodnota je 30 sekúnd. Maximálny čas čakania na žiadosti IDENT. Ak je to príliš vysoké a povolili ste akékoľvek vyhľadávanie totožnosti, môžete byť náchylní na odmietnutie služby tým, že budete mať súčasne veľa žiadostí o identifikáciu.

Protokolovať úplné názvy hostiteľov : Predvolená hodnota je no. Zaznamenáva úplné meno hostiteľa klientov.

Maska protokolovania : Predvolená hodnota je 255.255.255.255. Sieťová maska pre adresy klientov v logfile a výstupe cachemgr. Zmeňte to, aby ste ochránili súkromie vašich klientov vyrovnávacej pamäte. Sieťová maska 255.255.255.0 zaznamená všetky IP v tomto rozsahu, pričom posledná číslica je nastavená na „0“.

Možnosti ladenia : Predvolená hodnota je „VŠETKY, 1“. Možnosti protokolovania sú nastavené ako sekcia, úroveň, na ktorej je každému zdrojovému súboru priradená jedinečná sekcia. Výsledkom nižších úrovní je menšie Úplné ladenie (úroveň 9) môže mať za následok veľmi veľký súbor denníka, takže buďte opatrní. Magické slovo „ALL“ nastavuje úrovne ladenia pre všetky sekcie. Odporúčame normálne bežať s „ALL, 1“.

Tabuľka záhlaví MIME : Cesta k tabuľke MIME spoločnosti Squid. Nemali by ste sa meniť, ale predvolený súbor obsahuje príklady a informácie o formátovaní, ak tak urobíte.