池号
这是一个从1开始的数字，这是Webmin为您选择的。它只是简单地标记了该池，以便Squid可以配置和处理多个池。

泳池班
这定义了池的类类型。每个延迟池可以具有从类别1、2或3中选择的类别。这些类别具有以下含义：“ 1-聚合”，“ 2-聚合和单个”，“ 3-聚合，单个和网络”。最简单的类1指定此池所属的所有客户端都不能超过的带宽。第2类同时指定了总带宽和每个人可以使用的带宽，从而创建了限制的层次结构，其中所有合并的个人都必须适合该总和，而每个人都受到单独限制的限制。最后，第3类除了适用于整个子网的网络带宽外，还指定了一个聚合带宽和单个带宽。 3类通常仅在具有多个网络子网的超大型网络上有用。

限制可以以任何首选单位指定，尽管它将以字节为单位保存到Squid配置文件中。第一个字段是分配给池的平均吞吐量，第二个字段是使用的存储桶的大小，大致对应于可突发带宽的最大值。

首次创建池后，新的部分将显示在页面底部，允许选择池将应用于哪些ACL。在访问控制页面上创建ACL，并且可以使用任何ACL选择延迟池将应用于哪些连接。 允许 ACL将延迟池应用于匹配的连接，而拒绝 ACL将导致匹配的连接绕过延迟池。因此，除非所有连接都应用了相同的延迟池，否则您将要添加两个ACL，第一个将是您想要将延迟池应用到的ACL，第二个将是`所有` ACL，因此只限制您选择的客户。

创建新池并添加匹配的ACL之后，不要忘记应用更改。