遅延プールは、クライアントの帯域幅使用を制限する手段を提供します。遅延プールを使用すると、クライアントを個別のレベルまたはグループで制限できます。 ACLは、帯域幅制限をユーザーに適用するために使用されます。

このページには、既存のプールとその制限が表示されます。また、現時点ではオプションが1つしかないグローバルオプションのセクションがあります。

初期バケットレベル
遅延プールの動作方法が原因で、新しいバケットは空になるため、新しいクライアントは帯域幅の公平な配分を超える使用を許可される可能性があります。輻輳したネットワークでは、これは、バケットがほぼいっぱいのクライアントからの他の接続で、しばらくの間帯域幅が不足することを意味します。このオプションのデフォルトは50％ですが、 最大値が非常に大きい場合を除き、そのままにすることができます（制限を構成するときの最大値は、実際にはプールのバケットサイズに適用されます）。