شماره استخر
این عددی است که از 1 شروع می شود ، که توسط Webmin انتخاب شده است. به سادگی این استخر را برچسب می زند تا بیش از یک استخر توسط Squid تنظیم و درمان شود.

کلاس استخر
این نوع کلاس استخر را تعریف می کند. هر استخر تأخیر می تواند دارای یک کلاس باشد که از کلاس های 1 ، 2 یا 3 انتخاب شده است. کلاس ها دارای معانی زیر هستند: "1-جمع" ، "2-جمع و فردی" ، "3-جمع ، فردی و شبکه". ساده ترین کلاس 1 ، پهنای باندی را مشخص می کند که کلیه مشتریانی که این استخر متعلق به آن نیستند نمی توانند از آن پیشی بگیرند. کلاس 2 هم پهنای باند کل و هم پهنای باند را مشخص می کند که هر یک از افراد می توانند از آن استفاده کنند ، ایجاد یک سلسله مراتب از محدوده هایی که همه افراد باید در آن جمع شوند در حالی که هر یک از افراد با محدودیت فردی محدود می شوند. سرانجام ، کلاس 3 علاوه بر پهنای باند شبکه ، یک پهنای باند کل و جداگانه را مشخص می کند که مربوط به یک زیر شبکه است. کلاس 3 معمولاً فقط در شبکه های بسیار بزرگ که بیش از یک زیر شبکه دارند مفید است.

محدودیت ها را می توان در هر واحد مورد نظر مشخص کرد ، اگرچه در بایت به پرونده پیکربندی Squid ذخیره می شود. زمینه اول متوسط توان مصرفی است که به استخر اختصاص می یابد ، در حالی که مقدار دوم اندازه سطل مورد استفاده است که تقریباً با حداکثر پهنای باند پشت سر هم مطابقت دارد.

بعد از ایجاد استخر برای اولین بار ، قسمت جدیدی در انتهای صفحه ظاهر می شود و این امکان را برای انتخاب ACL هایی که استخر برای آن استفاده می کند ، فراهم می کند. ACL ها در صفحه Access Control ایجاد می شوند و از ACL برای انتخاب کدام اتصالات تأخیر استفاده می شود. با اجازه ACL ، استخر تأخیر در اتصالات تطبیق اعمال می شود ، در حالی که نفی ACL باعث می شود اتصالات تطبیق برای دور زدن استخر تأخیر ایجاد شود. بنابراین ، مگر اینکه همه اتصالات دارای یک استخر تأخیر یکسان برای آنها باشند ، می خواهید دو ACL اضافه کنید ، اولین ACL است که می خواهید استخر تأخیر را به آن اعمال کنید ، و دوم `تمام` ACL است. که فقط مشتری های منتخب شما محدود خواهند شد.

فراموش نکنید که پس از ایجاد استخر جدید و اضافه کردن ACL ها ، مطابق با آن تغییرات را اعمال کنید.