スタートアップDNSテストアドレス ：SquidがDNSルックアップが正しく機能しているかどうかをテストするためにクエリするDNSサーバー。

SIGUSR1ログファイルのローテーション ：システムに応じて、デフォルトは10または0です。 「squid -k rotate」と入力したときに行われるログファイルのローテーションの数を指定します。デフォルトは10で、拡張子0〜9でローテーションします。logfile_rotateを0に設定するとローテーションが無効になりますが、ログファイルは閉じられ、再度開かれます。これにより、回転信号を送信する直前にログファイルの名前を自分で変更できます。

「squid -k rotate」コマンドは通常、実行中のsquidプロセスにUSR1シグナルを送信します。特定の状況（非同期I / Oを備えたLinuxなど）では、USR1は他の目的で使用されるため、-k rotateは別の信号を使用します。 「kill -USR1」の代わりに「squid -k rotate」を使用する癖をつけるのが最善です。 <pid> '。

エラーメッセージテキスト ： エラーメッセージに含めるHTMLテキスト。これを管理アドレスへの「mailto」URLにするか、組織のWebページへのリンクにしてください。

これをエラーメッセージに含めるには、エラーテンプレートファイル（「errors」ディレクトリにあります）を書き直す必要があります。 'err_html_text'行を表示する場所に、エラーテンプレートファイルに％Lタグを挿入します。

クライアントごとの統計 ： クライアントごとの統計の収集を無効にする場合は、ここでclient_dbをオフにします。

X-Forwarded-Forヘッダー ：デフォルトは「オン」です。設定されている場合、Squidは転送するHTTPリクエストにシステムのIPアドレスまたは名前を含めます。デフォルトでは、転送するHTTPリクエストのように見えます。デフォルトでは次のようになります。

X-Forwarded-For：192.1.2.3

これを無効にすると、次のように表示されます。

X-Forwarded-For：不明

ICPクエリのログ ：デフォルトは「オン」です。設定されている場合、ICPクエリはaccess.logに記録されます。 ICP負荷が非常に高い場合は、これを無効にして、処理を高速化したり、ログ分析を簡略化したりできます。

最小ダイレクトホップ ：デフォルトは4です。ICMPpingを使用する場合は、この数ホップ以上離れていないサイトに対してダイレクトフェッチを実行します。

将来使用するためにメモリを保持する ：デフォルトは「はい」です。設定すると、Squidは割り当てられた（ただし未使用の）メモリのプールを将来の使用に備えて保持します。システムでメモリが重要であり、mallocライブラリがSquidルーチンよりも優れていると思われる場合は、これを無効にします。

保持するメモリの量 ：デフォルトは「無制限」です。 0以外の値に設定した場合、Squidはメモリプール内の割り当てられた（未使用の）メモリの指定された制限を最大で保持します。この制限を超えるすべてのfree（）要求は、mallocライブラリによって処理されます。 Squidはメモリを事前に割り当てません。そうでなければfree（）dになるオブジェクトを安全に保持するだけです。したがって、構成で使用するメモリーが少なくても、memory_pools_limitをかなり高い値に設定しても安全です。

設定されていない場合（デフォルト）またはゼロに設定されている場合、Squidは可能な限りすべてのメモリを保持します。つまり、安全な保管に使用されるメモリの総量に制限はありません。

通過するヘッダー：デフォルトは「すべてのヘッダー」です。このオプションは、古い「http_anonymizer」オプションを、より構成可能なものに置き換えます。これで、許可するヘッダー、または発信要求から削除するヘッダーを正確に指定できます。

このオプションを使用するには2つの方法があります。特定のヘッダーを許可する（したがって他のすべてを拒否する）か、特定のヘッダーを拒否する（したがって他のすべてを許可する）ことができます。

偽のユーザーエージェント ：デフォルトは「なし」です。 [ 通過するヘッダー ]オプションでUser-Agentヘッダーをフィルタリングすると、一部のWebサーバーがリクエストを拒否する可能性があります。これを使用して、1つを偽造します。

WCCPルーターアドレス ：このオプションを使用して、SquidのWCCP ``ホーム ''ルーターを定義します。

WCCP受信アドレス ：WCCPメッセージを1つのインターフェイスでのみ受信する必要がある場合は、このオプションを使用します。インターフェースの数が不明な場合、またはインターフェースが1つしかないことがわかっている場合は、このオプションを使用しないでください。

WCCP送信アドレス ：WCCPメッセージを1つのインターフェースのみで送信する必要がある場合は、このオプションを使用します。インターフェースの数が不明な場合、またはインターフェースが1つしかないことがわかっている場合は、このオプションを使用しないでください。