Gecikme havuzları, istemcilerin bant genişliği kullanımını kısıtlamak için bir araç sağlar. Gecikme havuzlarında, istemciler bireysel düzeyde veya gruplar halinde kısıtlanabilir. ACL'ler, kullanıcılara bant genişliği sınırları uygulamak için kullanılır.

Bu sayfa mevcut havuzları ve sınırlarını gösterir. Ayrıca, şu anda sadece bir seçeneği olan küresel seçenekler için bir bölüm var.

İlk kova seviyesi
Gecikme havuzlarının çalışma şekli nedeniyle, yeni bir istemcinin yeni gruplarının boş olacağı için bant genişliğinin adil payından daha fazlasını kullanmasına izin verilebilir. Sıkışık bir ağda, bu, neredeyse tam kovalara sahip istemcilerden gelen diğer bağlantıların bir süre için bant genişliğini aç bırakacağı anlamına gelir. Bu seçenek varsayılan olarak% 50'dir ve maksimum değerleriniz çok büyük olmadığı sürece büyük olasılıkla tek başına bırakılabilir (limitleri yapılandırırken maksimum değer aslında havuzun kova boyutu için geçerlidir).