Muistin käyttörajoitus : Oletusasetus on 8 Mt.

HUOMAUTUS: Tämä parametri ei määritä prosessin enimmäiskokoa. Se asettaa rajan Kalmarin muistin käytön yhdelle näkökulmalle. Kalmari käyttää muistia myös muihin asioihin. Prosessistasi tulee todennäköisesti kaksi tai kolme kertaa niin suuri kuin arvo, jonka tänne laitat.

Se määrittelee ihanteellisen muistimäärän, jota käytetään:

- Transit-objektit
- Kuumat esineet
- Negatiivisesti välimuistissa olevat objektit

Näiden kohteiden tiedot tallennetaan 4 kB: n lohkoihin. Tämä parametri määrittelee ihanteellisen ylärajan allokoitujen 4 kB: n lohkojen kokonaismäärälle. Transit-esineillä on suurin prioriteetti.

Kuljetuksessa olevat esineet ovat etusijalla muihin nähden. Kun saapuvalle tiedolle tarvitaan lisätilaa, negatiivisäimuis-välimuistit ja kuumat objektit vapautetaan. Toisin sanoen negatiivisesti välimuistiin tallennetut ja kuumat esineet täyttävät kaiken käyttämättömän tilan, jota ei tarvita kuljetusobjekteihin.

Jos olosuhteet vaativat, tämä raja ylitetään. Tarkemmin sanottuna, jos saapuvan pyynnön määrä vaatii enemmän kuin tämä määrä muistia siirto-objektien pitämiseksi, Kalmari ylittää tämän rajan uusien pyyntöjen tyydyttämiseksi. Kun kuorma laskee, lohkot vapautuvat, kunnes ylin vesimerkki on saavutettu. Sen jälkeen lohkoja käytetään kuumien esineiden tallentamiseen.

FQDN-välimuistin koko : Oletusarvo on 1024. Täysin pätevän verkkotunnuksen välimuistin merkintöjen enimmäismäärä.

Korkean veden muistimerkki : Oletusasetus on 95%. Kun tämä korkea merkki saavutetaan, kuumat esineet ja kuljetettavat esineet vapautetaan muistin vapauttamiseksi.

Muistin alhaisen veden merkki : Oletusasetus on 90%. Kun korkea vesimerkki on saavutettu, Kalmari vapauttaa muistia, kunnes käyttö on laskenut tämän merkin alapuolelle.

Levyn korkean veden merkki : Oletusarvo on 95%. Kun tämä korkea merkki saavutetaan, Kalmari alkaa aggressiivisesti huuhdella levyä.

Levyn alhaisen veden merkki : Oletusarvo on 90%. Kun korkea vesimerkki on saavutettu, Kalmari jatkaa levyn huuhtelua, kunnes käyttö laskee tämän merkin alapuolelle.

Välimuistissa olevan objektin enimmäiskoko : Oletusarvo on 4096 kt. Tämä asetus rajoittaa välimuistissa tallennettavien kohteiden kokoa. Mitään tätä kokoa suurempaa ei koskaan tallenneta välimuistiin, ja se on ladattava alkuperäispalvelimelta joka kerta.

IP-osoitteen välimuistin koko : Oletusarvo on 1024. IP-välimuistiin tallennettavien merkintöjen määrä.

IP-välimuistin korkea vesimerkki : Oletusarvo on 95%. Kohta, jossa Kalmari alkaa tyhjentää IP-välimuistin merkintöjä.

IP-välimuistin alhaisen veden merkki : Oletusarvo on 90%. Sen jälkeen kun IP-välimuistin huuhtelu alkaa, se jatkuu, kunnes IP-välimuistin merkintöjen määrä laskee alle tämän prosenttiosuuden.