رقم التجمع
هذا رقم يبدأ من 1 ، يتم اختياره لك بواسطة Webmin. يقوم ببساطة بتسمية التجمع بحيث يمكن تكوين أكثر من تجمع ومعالجته بشكل مختلف بواسطة Squid.

فئة البركة
هذا يحدد نوع فئة التجمع. يمكن أن يكون لكل تجمع تأخير فئة محددة من الفئات 1 أو 2 أو 3. الفئات لها المعاني التالية: "1-Aggregate" و "2-Aggregate و Individual" و "3-Aggregate و Individual و Network". أبسط ، الفئة 1 ، تحدد عرض النطاق الترددي الذي لا يمكن لجميع العملاء الذين ينتمون إليها هذا التجمع تجاوزه. تحدد الفئة 2 كلاً من عرض النطاق الترددي وعرض النطاق الترددي الذي يمكن لكل فرد استخدامه ، مما يؤدي إلى إنشاء تسلسل هرمي للحدود حيث يجب أن يتناسب جميع الأفراد مجتمعين مع التجميع بينما يكون كل فرد محدودًا بحد الفرد. أخيرًا ، تحدد الفئة 3 عرض النطاق الترددي الفردي الكلي بالإضافة إلى عرض النطاق الترددي للشبكة الذي ينطبق على الشبكة الفرعية بأكملها. عادةً ما تكون الفئة 3 مفيدة فقط على الشبكات الكبيرة جدًا التي تحتوي على أكثر من شبكة فرعية للشبكة.

يمكن تحديد الحدود في أي وحدة مفضلة ، على الرغم من أنه سيتم حفظها في ملف تكوين Squid بالبايت. الحقل الأول هو متوسط معدل النقل الذي سيتم تخصيصه إلى التجمع ، بينما يمثل الحقل الثاني حجم المجموعة المستخدمة ، والذي يتوافق تقريبًا مع الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي القابل للانفجار.

بعد إنشاء تجمع لأول مرة ، سيظهر قسم جديد في أسفل الصفحة ، مما يسمح بتحديد قوائم ACL التي سيتم تطبيق التجمع عليها. يتم إنشاء قوائم التحكم في الوصول (ACLs) في صفحة التحكم في الوصول ، ويمكن استخدام أي قوائم تحكم بالوصول (ACL) لتحديد الاتصالات التي ستنطبق عليها مجموعة التأخير. السماح سوف لACL تطبيق تجمع تأخير للاتصالات المطابقة، بينما إنكار ووACL يسبب الاتصالات مطابقة لتجاوز بركة تأخير. وبالتالي ، ما لم يكن لجميع الاتصالات نفس مجموعة التأخير المطبقة عليها ، فستحتاج إلى إضافة جهازي ACL ، الأول سيكون ACL الذي تريد تطبيق تجمع التأخير عليه ، والثاني سيكون `كل` ACL لذلك أنه سيتم تقييد العملاء المختارين فقط.

لا تنس تطبيق التغييرات بعد إنشاء تجمع جديد وإضافة قوائم ACL للمطابقة.