Kelewatan kumpulan menyediakan cara untuk menyekat penggunaan lebar jalur pelanggan. Dengan kumpulan kelewatan, pelanggan boleh dibatasi pada tahap individu, atau dalam kumpulan. ACL digunakan untuk menerapkan had lebar jalur kepada pengguna.

Halaman ini memaparkan kumpulan yang ada, dan hadnya. Juga, ada bahagian untuk pilihan global, yang pada masa ini hanya mempunyai satu pilihan.

Tahap baldi awal
Oleh kerana cara penundaan berfungsi, pelanggan baru berpotensi diizinkan untuk menggunakan lebih banyak daripada lebar jalur lebar mereka kerana baldi baru mereka akan kosong. Dalam rangkaian yang sesak, ini bermaksud bahawa sambungan lain dari pelanggan dengan baldi hampir penuh akan kekurangan bandwidth untuk beberapa jangka masa. Pilihan ini secara default menjadi 50%, dan kemungkinan boleh dibiarkan begitu sahaja, kecuali jika nilai maksimum anda sangat besar (nilai maksimum ketika mengkonfigurasi had sebenarnya berlaku untuk ukuran baldi untuk kumpulan).