Zpožděné fondy poskytují prostředky omezující využití šířky pásma klientů. U fondů zpoždění mohou být klienti omezeni na individuální úrovni nebo ve skupinách. Seznamy ACL se používají k použití omezení šířky pásma na uživatele.

Na této stránce jsou zobrazeny všechny existující fondy a jejich limity. K dispozici je také sekce pro globální možnosti, která má v tuto chvíli pouze jednu možnost.

Počáteční úroveň kbelíku
Kvůli způsobu fungování fondů zpoždění by nový klient mohl mít povoleno používat více, než je jeho spravedlivý podíl na šířce pásma, protože jejich nový segment by byl prázdný. V přetížené síti by to znamenalo, že jiná připojení od klientů s téměř plnými kbelíky by byla po určitou dobu vyhlazena šířkou pásma. Tato možnost je implicitně nastavena na 50% a je pravděpodobné, že zůstane sama, pokud vaše maximální hodnoty nejsou velmi velké (maximální hodnota při konfiguraci limitů se skutečně vztahuje na velikost kbelíku pro fond).