プール番号
これは、Webminが選択した1から始まる番号です。それは単にプールにラベルを付けるだけなので、複数のプールを構成し、Squidで別々に処理することができます。

プールクラス
これは、プールのクラスタイプを定義します。各遅延プールは、クラス1、2、または3から選択されたクラスを持つことができます。クラスには、「1集合」、「2集合および個別」、「3集合、個別、およびネットワーク」という意味があります。最も単純なクラス1は、このプールが属するすべてのクライアントが超えることのできない帯域幅を指定します。クラス2は、総帯域幅と各個人が使用できる帯域幅の両方を指定し、各個人が個別の制限によって制限されている間、すべての個人が合計に収まる必要がある制限の階層を作成します。最後に、クラス3は、サブネット全体に適用されるネットワーク帯域幅に加えて、集約および個別の帯域幅を指定します。クラス3は通常、複数のネットワークサブネットを持つ非常に大規模なネットワークでのみ役立ちます。

制限は任意の単位で指定できますが、バイト単位でSquid構成ファイルに保存されます。最初のフィールドはプールに割り当てられる平均スループットで、2番目のフィールドは使用されるバケットのサイズです。これは、バースト可能な帯域幅の最大値にほぼ対応しています。

初めてプールを作成すると、ページの下部に新しいセクションが表示され、プールを適用するACLを選択できます。 ACLは[ アクセス制御]ページで作成され、遅延プールが適用される接続を選択するために任意のACLを使用できます。 ACLを許可すると、一致する接続に遅延プールが適用されます。ACLを拒否すると、一致する接続が遅延プールをバイパスします。したがって、すべての接続に同じ遅延プールが適用されない限り、2つのACLを追加する必要があります。1つ目は遅延プールを適用するACLで、2つ目は`すべての` ACLです。選択したクライアントのみが制限されます。

新しいプールを作成し、一致するACLを追加した後、変更を適用することを忘れないでください。