Номер басейну
Це число, починаючи з 1, яке вибирає для вас Webmin. Він просто позначає пул, так що більше одного пулу можна налаштувати і по-різному обробити Squid.

Клас басейну
Це визначає тип класу пулу. Кожен пул затримок може мати клас, обраний із класів 1, 2 або 3. Класи мають таке значення: "1-агрегатний", "2-агрегатний та індивідуальний", "3-агрегований, індивідуальний та мережевий". Найпростіший клас 1 визначає пропускну здатність, яку всі клієнти, до яких належить цей пул, не можуть перевершити. Клас 2 визначає як сукупну пропускну здатність, так і пропускну здатність, яку може використовувати кожен індивід, створюючи герархію меж, коли всі особини в поєднанні повинні вміщуватися в сукупність, в той час як кожен індивід обмежений індивідуальним лімітом. Нарешті, Клас 3 визначає сукупну та індивідуальну пропускну здатність на додаток до пропускної здатності мережі, яка застосовується до всієї підмережі. Клас 3 зазвичай корисний лише у дуже великих мережах, які мають більше однієї мережевої підмережі.

Обмеження можна вказати в будь-якому бажаному блоці, хоча він буде збережений у файлі конфігурації кальмарів у байтах. Перше поле - це середня пропускна здатність, яка буде відведена пулу, а друга - розмір використовуваного відра, який приблизно відповідає максимуму ширини смуги пропускання.

Після створення пулу вперше, внизу сторінки з’явиться новий розділ, що дозволяє вибрати ACL, до яких буде застосовано пул. ACL створюються на сторінці контролю доступу , і будь-який ACL може використовуватися для вибору, до яких підключень буде застосовано пул затримок. Якщо дозволити ACL, застосуйте пул затримок до відповідних з'єднань, тоді як відхилення ACL призведе до відповідних з'єднань, щоб обійти пул затримок. Таким чином, якщо до всіх з'єднань не буде застосовано однаковий пул затримок, застосований до них, ви хочете додати два ACL, перший буде ACL, до якого ви хочете застосувати пул затримок, а другий буде `всім` ACL, так що лише вибрані ваші клієнти будуть обмежені.

Не забудьте застосувати зміни після створення нового пулу та додавання ACL до відповідності.