تأخیر استخرها به معنای محدود کردن استفاده از پهنای باند مشتریان است. با استخر تأخیر ، مشتریان در سطح فردی یا گروهی محدود می شوند. ACL ها برای اعمال محدوده پهنای باند برای کاربران استفاده می شوند.

این صفحه استخرهای موجود و محدودیتهای آنها را نشان می دهد. همچنین ، یک بخش برای گزینه های جهانی وجود دارد که در این زمان فقط یک گزینه دارد.

سطح سطل اولیه
به دلیل نحوه کار در استخرهای تاخیری ، یک مشتری جدید به طور بالقوه مجاز به استفاده بیشتر از سهم عادلانه پهنای باند است زیرا سطل جدید آنها خالی است. در یک شبکه تراکم ، این بدان معنی است که سایر اتصالات مشتری با سطل تقریباً کامل برای برخی از مدت زمان از پهنای باند گرسنه می شوند. این گزینه تا 50٪ پیش فرض است و احتمالاً تنها می ماند ، مگر اینکه مقادیر حداکثر شما بسیار بزرگ باشند (مقدار حداکثر هنگام پیکربندی حدود در واقع برای اندازه سطل برای استخر کاربرد دارد).