Číslo bazénu
Toto je číslo začínající od 1, které pro vás vybere Webmin. Jednoduše označí fond, takže Squid může konfigurovat a ošetřovat více než jeden fond.

Třída bazénu
Definuje typ třídy fondu. Každý fond zpoždění může mít třídu vybranou z tříd 1, 2 nebo 3. Třídy mají následující významy: "1-agregát", "2-agregát a jednotlivec", "3-agregát, jednotlivec a síť". Nejjednodušší, třída 1, určuje šířku pásma, kterou nemohou překonat všichni klienti, do kterých tento fond patří. Třída 2 specifikuje jak agregovanou šířku pásma, tak šířku pásma, kterou může každý jednotlivec použít, a vytváří tak heirarchii limitů, kde se všichni jednotlivci musí spojit do agregátu, zatímco každý jednotlivec je omezen individuálním limitem. Konečně třída 3 specifikuje agregovanou a individuální šířku pásma kromě šířky pásma sítě, která se vztahuje na celou podsíti. Třída 3 je obvykle užitečná pouze ve velmi velkých sítích, které mají více než jednu síťovou podsíť.

Limity lze zadat v libovolné preferované jednotce, ale budou uloženy do konfiguračního souboru Squid v bajtech. První pole je průměrná propustnost, která bude přidělena fondu, zatímco druhé je velikost použitého kbelíku, což zhruba odpovídá maximálnímu roztržení šířky pásma.

Po prvním vytvoření fondu se v dolní části stránky objeví nová sekce, která umožní výběr ACL, na které se fond použije. Seznamy ACL jsou vytvářeny na stránce Řízení přístupu a jakýkoli seznam ACL může být použit k výběru připojení, na které se bude vztahovat fond zpoždění. Povolení seznamu ACL použije fond zpoždění na odpovídající připojení, zatímco odmítnutí seznamu ACL způsobí, že odpovídající připojení obchází fond zpoždění. Pokud tedy na všechna připojení nebude aplikován stejný fond zpoždění, budete chtít přidat dvě ACL, první bude ACL, na kterou chcete použít fond zpoždění, a druhé bude `všechny` ACL, takže že budou omezeni pouze vaši vybraní klienti.

Nezapomeňte použít změny po vytvoření nového fondu a přidání ACL, aby odpovídaly.