Los grupos de retardo proporcionan un medio para restringir el uso de ancho de banda de los clientes. Con los grupos de retraso, los clientes pueden restringirse a nivel individual o en grupos. Las ACL se utilizan para aplicar límites de ancho de banda a los usuarios.

Esta página muestra los grupos existentes y sus límites. Además, hay una sección para opciones globales, que en este momento solo tiene una opción.

Nivel de cubeta inicial
Debido a la forma en que funcionan los grupos de retardo, se podría permitir que un nuevo cliente use más que su parte justa de ancho de banda porque su nuevo depósito estaría vacío. En una red congestionada, esto significaría que otras conexiones de clientes con cubos casi llenos se verían privadas de ancho de banda durante un período de tiempo. Esta opción tiene un valor predeterminado del 50% y es probable que se pueda dejar solo, a menos que sus valores máximos sean muy grandes (el valor máximo al configurar los límites se aplica realmente al tamaño del depósito para el grupo).