توفر تجمعات التأخير وسيلة تقييد استخدام النطاق الترددي للعملاء. مع تجمعات التأخير ، يمكن تقييد العملاء على المستوى الفردي أو في مجموعات. تُستخدم قوائم التحكم في الوصول (ACL) لتطبيق حدود النطاق الترددي على المستخدمين.

تعرض هذه الصفحة أي تجمعات موجودة وحدودها. أيضا ، هناك قسم للخيارات العالمية ، التي لديها في الوقت الحالي خيار واحد فقط.

مستوى الجرافة الأولي
نظرًا للطريقة التي تعمل بها تجمعات التأخير ، من المحتمل أن يُسمح للعميل الجديد باستخدام أكثر من حصته العادلة من النطاق الترددي لأن مجموعته الجديدة ستكون فارغة. في شبكة مزدحمة ، هذا يعني أن الاتصالات الأخرى من العملاء الذين لديهم مجموعات كاملة تقريبًا سيتم تجويعها من عرض النطاق الترددي لبعض الوقت. يتم تعيين هذا الخيار افتراضيًا على 50٪ ، ويمكن تركه على الأرجح بمفرده ، ما لم تكن القيم القصوى كبيرة جدًا (القيمة القصوى عند تكوين الحدود تنطبق بالفعل على حجم المجموعة للمجموعة).