حد استفاده از حافظه : پیش فرض 8MB.

توجه: این پارامتر حداکثر اندازه فرآیند را مشخص نمی کند. این محدودیت در یک جنبه از استفاده از حافظه Squid است. ماهی مرکب از حافظه برای موارد دیگر نیز استفاده می کند. احتمالاً روند شما دو برابر یا سه برابر بیشتر از ارزشی خواهد بود که در اینجا قرار داده اید.

مقدار ایده آل حافظه مورد استفاده برای موارد زیر را مشخص می کند:

- اشیاء درون ترانزیت
- اشیاء داغ
- اشیاء ذخیره شده منفی

داده های این اشیاء در بلوک های 4 کیلوبایت ذخیره می شوند. این پارامتر حد عالی ایده آل در اندازه کل بلوک های 4 کیلوبایت اختصاص داده شده را نشان می دهد. اشیاء درون ترانزیتی بالاترین اولویت را دارند.

اشیاء در هنگام ترانزیت نسبت به بقیه اولویت دارند. در صورت نیاز به فضای اضافی برای داده های ورودی ، اشیاء دارای حافظه منفی و گرم آزاد می شوند. به عبارت دیگر ، اشیاء دارای حافظه منفی و داغ ، فضای غیر قابل استفاده ای را که برای اشیاء در هنگام حمل و نقل لازم نیست ، پر می کنند.

در صورت نیاز به شرایط ، از این حد فراتر می رود. به طور خاص ، اگر نرخ درخواست ورودی شما برای نگهداری اشیاء در هنگام ترانزیت بیش از این مقدار حافظه نیاز داشته باشد ، Squid برای برآوردن درخواستهای جدید از این حد فراتر خواهد رفت. با کاهش بار ، بلوک ها تا رسیدن به علامت آب زیاد آزاد می شوند. پس از آن از بلوک ها برای ذخیره اشیاء داغ استفاده می شود.

اندازه حافظه نهان FQDN : پیش فرض به 1024. حداکثر تعداد ورودی های کش دامنه کاملاً واجد شرایط.

علامت پر آب حافظه : پیش فرض 95٪ است. با رسیدن به این علامت بالا ، اشیاء داغ و در اشیاء ترانزیت به حافظه آزاد می شوند.

علامت کم مصرف حافظه : پیش فرض 90٪ است. پس از رسیدن به علامت آب زیاد ، ماهی مرکب حافظه را آزاد می کند تا زمانی که استفاده از زیر این علامت کاهش یابد.

علامت بلند آب دیسک : پیش فرض 95٪ است. با رسیدن به این علامت بالا ، ماهی مرکب شروع به پرخاشگری دیسک می کند.

علامت کم آب دیسک : پیش فرض 90٪ است. پس از رسیدن به علامت آب زیاد ، Squid به دیسک خود ادامه می دهد تا زمانی که استفاده از زیر این علامت پایین بیاید.

حداکثر اندازه حافظه پنهان : پیش فرض 4096 kB. این تنظیم اندازه اشیاء ذخیره شده توسط حافظه نهان را محدود می کند. هر چیزی بیش از این اندازه هرگز ذخیره نمی شود و باید هر زمان از سرور مبدا بارگیری شود.

اندازه حافظه نهان آدرس IP : پیش فرض 1024. تعداد ورودی هایی که باید در حافظه نهان IP ذخیره شوند.

علامت ذخیره آب بالا در حافظه نهان IP : پیش فرض 95٪ است. نقطه ای که در آن Squid شروع به پوسته شدن ورودی های حافظه نهان IP می کند.

علامت ذخیره آب IP کم : پیش فرض 90٪ است. پس از شروع فلاش کش حافظه IP ، تا زمانی که تعداد ورودی های موجود در حافظه نهان IP زیر این درصد کاهش یابد ، ادامه خواهد یافت.