دلائل ذاكرة التخزين المؤقت : يمكنك تحديد عدة خطوط دليل ذاكرة التخزين المؤقت لنشر ذاكرة التخزين المؤقت بين أقسام القرص المختلفة.

الدليل هو دليل المستوى الأعلى حيث سيتم تخزين ملفات مبادلة ذاكرة التخزين المؤقت. إذا كنت تريد استخدام قرص كامل للتخزين المؤقت ، فيمكن أن يكون هذا دليل نقطة التحميل. يجب أن يكون الدليل موجودًا وقابلًا للكتابة بواسطة عملية Squid. لن يقوم Squid بإنشاء هذا الدليل لك.

الحجم هو مقدار مساحة القرص (MB) لاستخدامه ضمن هذا الدليل. الإعداد الافتراضي هو 100 ميغابايت. قم بتغيير هذا لتناسب التكوين الخاص بك.

dirs المستوى الأول هو عدد الدلائل الفرعية من المستوى الأول التي سيتم إنشاؤها تحت Directoryi . القيمة الافتراضية هي 16.

dirs المستوى الثاني هو عدد الدلائل الفرعية للمستوى الثاني التي سيتم إنشاؤها تحت كل دليل المستوى الأول. القيمة الافتراضية هي 256.

متوسط حجم الكائن : افتراضي إلى 13 كيلوبايت. متوسط حجم الكائن ، يستخدم لتقدير عدد العناصر التي يمكن أن تحتفظ بها ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بك.

الكائنات لكل دلو : الإعدادات الافتراضية إلى 50. عدد الأهداف لكل دلو في جدول تجزئة المخزن. يؤدي خفض هذه القيمة إلى زيادة إجمالي عدد الجرافات وكذلك معدل صيانة التخزين.

لا تقم بتخزين عناوين URL الخاصة بقوائم ACL : افتراضيات بلا. حدد أي قوائم ACL لا تريد أن يقوم Squid بتخزين البيانات فيها مؤقتًا. مفيد في تحديد خادم ويب داخلي لا يجب تخزينه مؤقتًا.

الحد الأقصى لوقت التخزين المؤقت : الافتراضي إلى 1 سنة. تحدد هذه المعلمة الحد الأقصى لعمر LRU. على سبيل المثال ، سيؤدي تعيين هذا على "أسبوع واحد" إلى إزالة الكائنات إذا لم يتم الوصول إليها لمدة أسبوع أو أكثر.

إخفاق وقت ذاكرة التخزين المؤقت للطلب الافتراضي إلى 5 دقائق. مدة البقاء (TTL) للطلبات الفاشلة. يتم تخزين أنواع معينة من حالات الفشل (مثل "تم رفض الاتصال" و "404 لم يتم العثور على") في ذاكرة التخزين المؤقت بشكل سلبي لفترة زمنية قابلة للتكوين. لاحظ أن هذا يختلف عن التخزين المؤقت السلبي لعمليات بحث DNS.

ذاكرة التخزين المؤقت للبحث في نظام أسماء النطاقات : الإعدادات الافتراضية لمدة 6 ساعات (360 دقيقة). مدة البقاء (TTL) للتخزين المؤقت الإيجابي لعمليات بحث DNS الناجحة. إذا كنت ترغب في تقليل استخدام ipcache الخاص بـ Squid ، فقم بتعيين هذا على 1 ، وليس 0.

وقت ذاكرة التخزين المؤقت لـ DNS الفاشلة : الافتراضي إلى 5 دقائق. مدة البقاء (TTL) للتخزين المؤقت السلبي لعمليات بحث DNS الفاشلة.

مهلة الاتصال : الافتراضي هو 120 ثانية. لا يمكن الاعتماد على بعض الأنظمة (لا سيما Linux) لإنهاء مهلة توصيل طلبات (2). لذلك تفرض عملية Squid مهلة خاصة بها على اتصالات الخادم. تحدد هذه المعلمة مدة انتظار اكتمال الاتصال.

مهلة القراءة : الافتراضي 15 دقيقة. يتم تطبيق time_timeout على الاتصالات من جانب الخادم. بعد كل قراءة ناجحة () ، سيتم تمديد المهلة بهذا المبلغ. إذا لم تتم قراءة أي بيانات مرة أخرى بعد هذا الوقت ، فسيتم إلغاء الطلب وتسجيله باستخدام ERR_READ_TIMEOUT.

مهلة اختيار الموقع : الافتراضي 4 ثوان. من أجل URN إلى تحديد URL متعددة URL.

مهلة طلب العميل : الافتراضي 15 دقيقة. يتم تطبيق time_timeout على الاتصالات من جانب الخادم. بعد كل قراءة ناجحة () ، سيتم تمديد المهلة بهذا المبلغ. إذا لم تتم قراءة أي بيانات مرة أخرى بعد هذا الوقت ، فسيتم إلغاء الطلب وتسجيله باستخدام ERR_READ_TIMEOUT.

الحد الأقصى لوقت اتصال العميل : الافتراضي هو يوم واحد. الحد الأقصى للوقت الذي يُسمح فيه للعميل (المتصفح) بالبقاء على اتصال بعملية التخزين المؤقت. هذا يحمي ذاكرة التخزين المؤقت من وجود الكثير من المقابس (وبالتالي واصفات الملفات) في حالة CLOSE_WAIT من العملاء البعيدين الذين يختفون دون إيقاف التشغيل بشكل صحيح (إما بسبب فشل في الشبكة أو بسبب ضعف تنفيذ العميل).

الحد الأقصى لوقت الإغلاق : الافتراضي إلى 30 ثانية. عند تلقي SIGTERM أو SIGHUP ، يتم وضع ذاكرة التخزين المؤقت في وضع "إيقاف التشغيل في انتظار المراجعة" حتى يتم إغلاق جميع المقابس النشطة. هذه القيمة هي العمر المطلوب تعيينه لجميع الواصفات المفتوحة أثناء وضع إيقاف التشغيل. سيتلقى أي عملاء نشطين بعد هذه الثواني العديدة رسالة "انتهاء المهلة".

عملاء نصف مغلقون: الإعدادات الافتراضية لـ "تشغيل". قد يغلق بعض العملاء جانب الإرسال لاتصالات TCP الخاصة بهم ، بينما يتركون جوانب الاستقبال مفتوحة. في بعض الأحيان ، لا يستطيع Squid معرفة الفرق بين اتصال TCP نصف مغلق ومغلق بالكامل. بشكل افتراضي ، تبقى اتصالات العميل نصف المغلقة مفتوحة حتى تقوم قراءة (2) أو كتابة (2) على مأخذ التوصيل بإرجاع خطأ. قم بتغيير هذا الخيار إلى "إيقاف التشغيل" وسيغلق Squid اتصالات العميل فورًا عندما تُرجع القراءة (2) "لا مزيد من البيانات لقراءتها".

مهلة مثابرة : الافتراضي إلى 120 ثانية. مهلة الاتصالات المستمرة الخاملة للعملاء والخوادم ووكلاء آخرين. سيتم تعطيل الاتصالات المستمرة إذا كانت هذه أقل من 10 ثوانٍ.

مضيف ترحيل WAIS : الإعداد الافتراضي هو لا شيء. اسم المضيف أو العنوان لترحيل طلبات WAIS.

منفذ ترحيل WAIS : الإعداد الافتراضي هو لا شيء. ميناء لتوجيه طلبات WAIS ل.