Spouštěcí testovací adresy DNS: Servery DNS, které Squid bude dotazovat, aby otestovaly, zda vyhledávání DNS pracují správně.

Rotace souboru SIGUSR1 : Výchozí hodnota 10 nebo 0, v závislosti na systému. Určuje počet otočení logfile, které se mají provést, když zadáte 'squid -k rotate'. Výchozí hodnota je 10, která se bude střídat s příponami 0 až 9. Nastavení logfile_rotate na 0 zakáže rotaci, ale logfiles jsou stále zavřené a znovu otevřeny. To vám umožní přejmenovat logfiles sami těsně před odesláním signálu rotace.

Povšimněte si, že příkaz 'squid -k rotate' normálně vysílá signál USR1 do běžícího procesu squid. V určitých situacích (např. V Linuxu s Async I / O) se USR1 používá pro jiné účely, takže -k rotate používá jiný signál. Nejlepší je zvyknout si používat 'squid -k rotate' místo 'kill -USR1 <pid> '.

Text chybové zprávy : Text HTML, který má být zahrnut do chybových zpráv. Vytvořte z této adresy URL „mailto“ na vaši adresu správce nebo možná jen odkaz na webovou stránku vaší organizace.

Chcete-li to zahrnout do chybových zpráv, musíte přepsat soubory šablon chyb (nalezené v adresáři „chyby“). Kdekoli chcete, aby se objevil řádek 'err_html_text', vložte do souboru šablony chyb značku% L.

Statistiky podle klientů : Pokud chcete zakázat shromažďování statistik podle klientů, vypněte zde client_db.

Záhlaví X-Forwarded-For : Výchozí je „on“. Pokud je nastaveno, Squid zahrne IP adresu nebo jméno vašeho systému do HTTP požadavků, které předá. Ve výchozím nastavení to vypadá, že v požadavcích HTTP to přeposílá. Ve výchozím nastavení vypadá takto:

X-Forwarded-For: 192.1.2.3

Pokud toto zakážete, zobrazí se jako:

X-Forwarded-For: neznámé

Protokolovat ICP dotazy : Výchozí nastavení je „zapnuto“. Pokud je nastaveno, jsou ICP dotazy protokolovány na access.log. Můžete to zakázat, pokud je vaše ICP zatížení VELMI vysoké, aby se věci urychlily nebo zjednodušily analýzy protokolu.

Minimální přímý chmel : Výchozí hodnota je 4. Pokud používáte pingovací materiál ICMP, proveďte přímé načítání pro weby, které nejsou dále než tolik chmele.

Uchovávejte paměť pro budoucí použití : Výchozí nastavení je „ano“. Pokud je nastavena, Squid ponechá fondy přidělené (ale nevyužité) paměti k dispozici pro budoucí použití. Pokud je paměť ve vašem systému prémií a domníváte se, že vaše knihovna malloc překonává rutiny Squid, vypněte to.

Množství paměti, kterou je třeba uchovat : Výchozí hodnota je „neomezená“. Pokud je nastavena na nenulovou hodnotu, zachová Squid v paměťových fondech maximálně určený limit přidělené (ale nevyužité) paměti. Všechny požadavky zdarma (), které přesahují tento limit, budou zpracovávány vaší knihovnou malloc. Squid nepřiděluje žádnou paměť, pouze bezpečně udržuje objekty, které by jinak byly volné () d. Je tedy bezpečné nastavit memory_pools_limit na přiměřeně vysokou hodnotu, i když vaše konfigurace bude využívat méně paměti.

Pokud není nastaven (výchozí) nebo nastaven na nulu, Squid si uchová veškerou paměť, kterou dokáže. To znamená, že nebude existovat žádný limit pro celkové množství paměti použité pro bezpečné uchovávání.

Záhlaví, která mají projít : Výchozí nastavení je „Všechny záhlaví“. Tato možnost nahrazuje původní možnost „http_anonymizer“ něčím, co je mnohem konfigurovatelnější. Nyní můžete přesně určit, která záhlaví mají být povolena nebo která mají být odstraněna z odchozích požadavků.

Existují dvě metody použití této možnosti. Můžete buď povolit konkrétní záhlaví (a tím popřít všechny ostatní), nebo můžete popřít konkrétní záhlaví (a tím umožnit všem ostatním).

Fake User-Agent : Výchozí hodnota je 'none'. Pokud filtrujete záhlaví User-Agent s možností předání záhlaví , může to způsobit, že některé webové servery vaši žádost odmítnou. Použijte toto k předstírání jednoho.

WCCP Router Address (Adresa směrovače WCCP) : Pomocí této možnosti můžete definovat svůj „domácí“ směrovač WCCP pro Squid.

WCCP Příchozí adresa : Tuto možnost použijte, pokud požadujete, aby zprávy WCCP byly přijímány pouze na jednom rozhraní. NEPOUŽÍVEJTE tuto možnost, pokud si nejste jisti, kolik rozhraní máte, nebo pokud víte, že máte pouze jedno rozhraní.

Odchozí adresa WCCP : Tuto možnost použijte, pokud požadujete, aby se zprávy WCCP odesílaly pouze na jednom rozhraní. NEPOUŽÍVEJTE tuto možnost, pokud si nejste jisti, kolik rozhraní máte, nebo pokud víte, že máte pouze jedno rozhraní.