Οι ομάδες καθυστέρησης παρέχουν ένα μέσο περιορισμού της χρήσης εύρους ζώνης των πελατών. Με ομάδες καθυστερήσεων, οι πελάτες μπορούν να περιοριστούν σε ατομικό επίπεδο ή σε ομάδες. Τα ACL χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή ορίων εύρους ζώνης στους χρήστες.

Αυτή η σελίδα εμφανίζει τυχόν υπάρχουσες ομάδες και τα όριά τους. Επίσης, υπάρχει μια ενότητα για καθολικές επιλογές, η οποία προς το παρόν έχει μόνο μία επιλογή.

Αρχικό επίπεδο κάδου
Λόγω του τρόπου λειτουργίας των ομάδων καθυστέρησης, θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτραπεί σε έναν νέο πελάτη να χρησιμοποιήσει περισσότερο από το εύρος του εύρους ζώνης, επειδή ο νέος κάδος τους θα ήταν άδειος. Σε ένα κορεσμένο δίκτυο, αυτό θα σήμαινε ότι άλλες συνδέσεις από πελάτες με σχεδόν γεμάτους κουβάδες θα λιμοκτονούσαν εύρος ζώνης για κάποια χρονική περίοδο. Αυτή η επιλογή είναι προεπιλεγμένη στο 50% και πιθανότατα μπορεί να μείνει μόνη της, εκτός εάν οι μέγιστες τιμές σας είναι πολύ μεγάλες (η μέγιστη τιμή κατά τη διαμόρφωση των ορίων ισχύει πραγματικά για το μέγεθος κάδου για το σύνολο).