Proxy-Port: Standardwert ist 3128. Dieser Wert legt den Port fest, auf dem der Squid-Server HTTP-Anfragen empfängt. Client-Browser müssen so konfiguriert werden, dass sie sich mit dem Proxy auf diesem Port verbinden, oder es muss eine transparente Proxy-Konfiguration eingerichtet werden.

ICP-Port: Portnummer, über die Squid ICP-Anfragen an Nachbar-Caches sendet und empfängt. Standardwert ist 3130. Zur Deaktivierung '0' verwenden. Kann über die Befehlszeilenoption '-u' überschrieben werden.

Eingehende TCP-Adresse: Standardwert ist 'none'. Definiert den HTTP-Socket, der Verbindungen von Clients und anderen Caches akzeptiert.

Ausgehende TCP-Adresse: Standardwert ist 'none'. Definiert den HTTP-Socket für Verbindungen zu entfernten Servern und anderen Caches.

Ausgehende UDP-Adresse: Standardwert ist 'none'. Definiert den ICP-Socket, der Pakete von anderen Caches empfängt.

Eingehende UDP-Adresse: Standardwert ist 'none'. Definiert den Socket für ICP-Pakete, die an andere Caches gesendet werden.

TCP-Empfangspuffer: Größe des TCP-Puffers. Standardwert ist der vom Betriebssystem festgelegte Empfangspuffer.