プロキシポート ：デフォルトは3128です。この値は、SquidサーバーがHTTPリクエストをリッスンするポートを設定します。クライアントブラウザーは、このポートでプロキシに接続するように構成する必要があります。または、透過性もセットアップする必要があります。

ICPポート ：Squidが隣接するキャッシュとの間でICPリクエストを送受信するポート番号。デフォルトは3130です。無効にするには「0」を使用します。コマンドラインで-uを使用してオーバーライドできます。

着信TCPアドレス ：デフォルトはなし。クライアントや他のキャッシュからの接続を受け入れるHTTPソケットを定義します。

発信TCPアドレス ：デフォルトはなし。リモートサーバーおよびその他のキャッシュへの接続用のHTTPソケットを定義します。

発信UDPアドレス ：デフォルトはなし。他のキャッシュからパケットを受信するICPソケットを定義します。

着信UDPアドレス ：デフォルトはなし。他のキャッシュに送信されるICPパケットのソケットを定義します。

TCP受信バッファー ：TCPバッファーのサイズ。デフォルトはOS受信バッファーです。