Hukommelsesbegrænsning : Standard er 8 MB.

BEMÆRK: Denne parameter specificerer ikke den maksimale processtørrelse. Det sætter en grænse for et aspekt af Squid's hukommelsesforbrug. Blæksprutter bruger hukommelse til andre ting også. Din proces bliver sandsynligvis dobbelt eller tre gange så stor som den værdi, du lægger her.

Den specificerer den ideelle mængde hukommelse, der skal bruges til:

- Objekter i transit
- Hot objekter
- Negative cache-objekter

Data for disse objekter gemmes i 4 kB blokke. Denne parameter specificerer den ideelle øvre grænse for den samlede størrelse på tildelte 4 kB blokke. Objekter under transit har højeste prioritet.

Objekter under transit har prioritet frem for de andre. Når der er behov for ekstra plads til indgående data, frigives cache-cache og varme objekter. Med andre ord vil de negative cacher og varme objekter udfylde alt ubrugt rum, der ikke er nødvendigt til objekter under transit.

Hvis omstændighederne kræver det, vil denne grænse blive overskredet. Specifikt, hvis din indkommende anmodningsprocent kræver mere end denne mængde hukommelse til at indeholde genstande under transit, vil Squid overskride denne grænse for at opfylde de nye anmodninger. Når belastningen aftager, frigøres blokke, indtil højvandsmærket er nået. Derefter bruges blokke til opbevaring af varme objekter.

FQDN-cache-størrelse : Standardindstillingen er 1024. Maksimalt antal fuldt kvalificerede domænenavn-cache-poster.

Højvandsvandmærke : Standard er 95%. Når dette høje mark er nået, frigøres varme objekter og i transitobjekter til fri hukommelse.

Hukommelse med lavt vandmærke : Standardindstillingen er 90%. Når højvandsmærket er nået, vil Squid frigøre hukommelsen, indtil brugen er faldet under dette mærke.

Højvandsmærke på disken : Standard er 95%. Når dette høje mark er nået, begynder Squid aggressivt at skylle disken.

Disk-vandmærke : Standard er 90%. Når mærket med højt vand er nået, fortsætter Squid med at skylle disken, indtil brugen falder under dette mærke.

Maksimal cache-cache-størrelse : Standard er 4096 kB. Denne indstilling begrænser størrelsen på objekter, der gemmes af cachen. Alt over denne størrelse cachelagres aldrig og skal indlæses fra originalserveren hver gang.

IP-adressecache-størrelse : Standard er 1024. Antal poster, der skal gemmes i IP-cachen.

IP-cache-højvandsmærke : Standardindstillingen er 95%. Det punkt, hvor Squid begynder at skylle IP-cache-poster.

IP-cache lavt vandmærke : Standardindstillingen er 90%. Når IP-cache-skylning begynder, fortsætter den, indtil antallet af poster i IP-cachen falder til under denne procentdel.