Přístupový soubor protokolu : Výchozí nastavení závisí na systému, obvykle někde v `/ var` . Zaznamenává aktivitu požadavku klienta. Obsahuje záznam pro každý přijatý požadavek HTTP a ICP.

Soubor protokolu ladění : Výchozí nastavení závisí na systému. Soubor protokolování mezipaměti. Zde jde o obecné informace o chování mezipaměti. Pomocí možností Debug můžete zvýšit množství dat přihlášených do tohoto souboru.

Soubor protokolu úložiště : Výchozí nastavení závisí na systému. Zaznamenává činnosti správce úložiště. Zobrazuje, které objekty jsou z mezipaměti vysunuty, které objekty jsou uloženy a na jak dlouho. Chcete-li zakázat, zadejte „žádné“. Neexistují žádné nástroje pro analýzu těchto dat, takže je můžete bezpečně zakázat.

Soubor metadat mezipaměti : Výchozí hodnota je swap.log v každém adresáři mezipaměti. Tento soubor protokolu obsahuje metadata objektů uložených na disku. Používá se k obnovení mezipaměti během spuštění. Normálně se tento soubor nachází v každém adresáři mezipaměti, ale zde můžete zadat alternativní cestu. Poznámka: Musíte zadat celý název souboru, nikoli pouze adresář. Protože se jedná o index celého seznamu objektů, NEMŮŽETE jej pravidelně otáčet!

Pokud lze v názvu souboru použít% s, bude nahrazen reprezentací názvu adresáře mezipaměti, kde každý / je nahrazen '.'. To je nutné, aby bylo možné přidávat / odebírat řádky adresáře mezipaměti, když se používá alternativní protokol výměny mezipaměti.

Pokud máte více než jeden adresář mezipaměti a% s není v názvu použito, budou mít tyto výměnné protokoly názvy jako:

- cache_swap_log.00
- cache_swap_log.01
- cache_swap_log.02

Číslovaná přípona (která je přidávána automaticky) odpovídá pořadí řádků adresářů mezipaměti v konfiguraci. Pokud změníte pořadí řádků adresáře mezipaměti v tomto souboru, pak tyto soubory protokolu NEJSOU odpovídat správné položce adresáře mezipaměti (pokud je ručně nepřemenujete). Doporučujeme tuto možnost NEPOUŽÍVAT. Je lepší uchovávat tyto soubory protokolu v každém adresáři mezipaměti.

Použijte formát protokolu HTTPD : Výchozí na ne. Mezipaměť může emulovat formát souboru protokolu, který používá mnoho programů „httpd“. Chcete-li tuto emulaci zakázat / povolit, nastavte tuto hodnotu na vypnuto nebo zapnuto. Výchozí je použití nativního formátu protokolu, protože obsahuje užitečné informace, které používají analyzátory protokolu specifické pro Squid.

Protokolovat záhlaví MIME : Výchozí hodnota ne. Mezipaměť může zaznamenat záhlaví MIME požadavku a odpovědi pro každou transakci HTTP. Záhlaví jsou bezpečně kódována a na konci přístupového protokolu se zobrazí jako dvě závorková pole (pro nativní formáty nebo formáty protokolu emulované httpd). Chcete-li povolit toto protokolování, zapněte toto.

Soubor protokolu uživatelských agentů : Výchozí hodnota je žádná. Pokud je nakonfigurován s možností konfigurace „--enable-useragent-log“, Squid zapíše pole User-Agent z požadavků HTTP do zde zadaného názvu souboru.

Soubor PID : Výchozí nastavení závisí na systému. Název souboru, do kterého se má zapsat ID procesu. Chcete-li zakázat, zadejte „žádné“.

Proveďte vyhledávání RFC931 pro ACL : Výchozí hodnota je žádná. Proveďte identifikační vyhledávání a vyhledejte uživatelské jméno klientů, kteří přistupují k čemukoli v těchto seznamech ACL.

RFC931 ident timeout : Výchozí je 30 sekund. Maximální doba čekání na IDENT požadavky. Pokud je to příliš vysoké a povolili jste jakékoli vyhledávání totožnosti, můžete být náchylní k odmítnutí služby tím, že budete mít najednou mnoho žádostí o identifikaci.

Protokolovat plná jména hostitelů : Výchozí hodnota je no. Zaznamenává úplný název hostitele klientů.

Maska protokolování : Výchozí hodnota je 255.255.255.255. Síťová maska pro adresy klientů v logfiles a cachemgr output. Změňte toto, chcete-li chránit soukromí svých klientů v mezipaměti. Síťová maska 255.255.255.0 zaznamená všechny IP v tomto rozsahu s poslední číslicí nastavenou na „0“.

Možnosti ladění : Výchozí nastavení je „VŠECHNY, 1“. Možnosti protokolování jsou nastaveny jako sekce, úroveň, kde je každému zdrojovému souboru přiřazena jedinečná sekce. Nižší úrovně mají za následek méně Úplné ladění (úroveň 9) může vést k velmi velkému souboru protokolu, takže buďte opatrní. Magické slovo „ALL“ nastavuje úrovně ladění pro všechny sekce. Doporučujeme běžet běžně s „ALL, 1“.

Tabulka záhlaví MIME : Pathname to Squid's MIME table. Neměli byste se měnit, ale výchozí soubor obsahuje příklady a informace o formátování, pokud tak učiníte.