I pool di ritardi forniscono un mezzo per limitare l'utilizzo della larghezza di banda dei client. Con i pool di ritardo, i client possono essere limitati a livello individuale o in gruppi. Gli ACL vengono utilizzati per applicare limiti di larghezza di banda agli utenti.

Questa pagina visualizza tutti i pool esistenti e i relativi limiti. Inoltre, esiste una sezione per le opzioni globali, che al momento ha solo un'opzione.

Livello iniziale iniziale
A causa del modo in cui funzionano i pool di ritardo, un nuovo client potrebbe essere potenzialmente autorizzato a utilizzare più della loro giusta quota di larghezza di banda perché il loro nuovo bucket sarebbe vuoto. In una rete congestionata, ciò significherebbe che altre connessioni da client con bucket quasi pieni verrebbero affamate di larghezza di banda per un certo periodo di tempo. Questa opzione è predefinita al 50% e può essere lasciata sola, a meno che i valori massimi non siano molto grandi (il valore massimo durante la configurazione dei limiti si applica effettivamente alla dimensione del bucket per il pool).