Fördröjningspoolar ger ett medel som begränsar bandbreddanvändning av klienter. Med fördröjningspooler kan klienter begränsas på individnivå eller i grupper. ACL: er används för att tillämpa bandbreddgränser för användare.

Denna sida visar befintliga pooler och deras gränser. Det finns också ett avsnitt för globala alternativ, som för närvarande bara har ett alternativ.

Inledande hinknivå
På grund av hur förseningsbassänger fungerar, kan en ny klient potentiellt tillåtas använda mer än sin rättvisa andel bandbredd eftersom deras nya skopa skulle vara tom. I ett överbelastat nätverk skulle detta innebära att andra anslutningar från kunder med nästan fulla hinkar skulle svälta bandbredd under en viss tid. Det här alternativet är normalt 50% och kan troligen lämnas i fred, såvida inte dina maxvärden är mycket stora (maxvärdet vid konfigurering av gränser gäller faktiskt för hinkstorleken för poolen).