منفذ الوكيل : الإعدادات الافتراضية إلى 3128. تحدد هذه القيمة المنفذ الذي سيستمع إليه خادم Squid لطلبات http. ستحتاج مستعرضات العملاء إلى تكوين للاتصال بخادم وكيل على هذا المنفذ ، أو سيتعين أيضًا إعداد الشفافية.

منفذ ICP : رقم المنفذ حيث يرسل Squid ويستقبل طلبات ICP من وإلى مخابئ الجوار. الافتراضي هو 3130. لتعطيل استخدام "0". يمكن تجاوزه بـ -u في سطر الأوامر.

عنوان TCP الوارد : افتراضيات بلا. يحدد مقبس HTTP الذي يقبل الاتصالات من العملاء وذاكرة التخزين المؤقت الأخرى.

عنوان TCP الصادر : افتراضيات بلا. يحدد مقبس HTTP للاتصالات التي تم إجراؤها للخوادم البعيدة وذاكرة التخزين المؤقت الأخرى.

عنوان UDP الصادر : افتراضيات بلا. يحدد حزم استقبال مأخذ توصيل ICP من ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى.

عنوان UDP الوارد : افتراضيات بلا. يحدد مأخذ توصيل حزم ICP التي يتم إرسالها إلى ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى.

المخزن المؤقت لتلقي TCP : حجم المخزن المؤقت لـ TCP. افتراضيات نظام التشغيل تلقي المخزن المؤقت.