Had penggunaan memori : Lalai ke 8MB.

CATATAN: Parameter ini tidak menentukan ukuran proses maksimum. Ini meletakkan batasan pada satu aspek penggunaan memori Squid. Squid menggunakan memori untuk perkara lain juga. Proses anda mungkin akan menjadi dua atau tiga kali lebih besar daripada nilai yang anda masukkan di sini.

Ia menentukan jumlah memori yang sesuai untuk digunakan:

- Objek Dalam Transit
- Objek Panas
- Objek cache negatif

Data untuk objek ini disimpan dalam blok 4 kB. Parameter ini menentukan had atas ideal pada ukuran keseluruhan blok 4 kB yang diperuntukkan. Objek dalam Transit mengutamakan tertinggi.

Objek dalam transit mempunyai keutamaan daripada yang lain. Apabila ruang tambahan diperlukan untuk data masuk, objek cache negatif dan panas akan dilepaskan. Dengan kata lain, objek negatif dan panas akan mengisi ruang yang tidak terpakai yang tidak diperlukan untuk objek transit.

Sekiranya keadaan memerlukan, had ini akan dilampaui. Khususnya, jika tingkat permintaan masuk Anda memerlukan lebih dari jumlah memori ini untuk menyimpan objek dalam perjalanan, Squid akan melebihi had ini untuk memenuhi permintaan baru. Apabila beban menurun, blok akan dibebaskan sehingga tanda air tinggi tercapai. Selepas itu, blok akan digunakan untuk menyimpan objek panas.

Saiz cache FQDN : Lalai ke 1024. Bilangan maksimum entri cache Nama Domain yang Layak Sepenuhnya.

Tanda memori tinggi air : Lalai hingga 95%. Apabila tanda tinggi ini tercapai, objek panas dan objek transit akan dilepaskan untuk membebaskan memori.

Tanda memori rendah air : Lalai hingga 90%. Setelah tanda air tinggi dicapai, Sotong akan membebaskan memori sehingga penggunaannya jatuh di bawah tanda ini.

Tanda air tinggi cakera : Lalai hingga 95%. Apabila tanda tinggi ini dicapai, Squid akan mula membilas cakera secara agresif.

Tanda cakera rendah air : Lalai hingga 90%. Setelah tanda air tinggi dicapai, Squid akan terus membilas cakera sehingga penggunaan jatuh di bawah tanda ini.

Saiz objek cache maksimum : Lalai menjadi 4096 kB. Tetapan ini menghadkan ukuran objek yang akan disimpan oleh cache. Apa sahaja yang melebihi ukuran ini tidak akan disimpan dalam cache dan mesti dimuat dari pelayan asal setiap masa.

Ukuran cache alamat IP : Lalai ke 1024. Bilangan entri yang akan disimpan dalam cache IP.

Tanda cache air tinggi IP : Lalai hingga 95%. Titik di mana Squid mula mengalihkan entri cache IP.

Tanda cache air rendah IP : Lalai hingga 90%. Setelah pembuangan cache IP bermula, ia akan berterusan sehingga jumlah entri dalam cache IP turun di bawah peratusan ini.