Ограничение за използване на паметта : По подразбиране е 8MB.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този параметър не определя максималния размер на процеса. Това поставя ограничение за един аспект от използването на паметта на калмари. Калмарите използват памет и за други неща. Вашият процес вероятно ще стане два пъти или три пъти по-голям от стойността, която сте поставили тук.

Той посочва идеалния обем памет, който ще се използва за:

- Обекти в транзит
- Горещи обекти
- Отрицателно кеширани обекти

Данните за тези обекти се съхраняват в блокове от 4 kB. Този параметър указва идеалната горна граница за общия размер на разпределените 4 kB блока. Обектите в транзит заемат най-висок приоритет.

Обектите в транзит имат предимство пред останалите. Когато е необходимо допълнително пространство за входящи данни, ще бъдат освободени негативно кеширани и горещи обекти. С други думи, негативно кешираните и горещи обекти ще запълнят неизползваното пространство, което не е необходимо за обектите, преминаващи транзит.

Ако обстоятелствата изискват, този лимит ще бъде надвишен. По-конкретно, ако скоростта на входящите ви заявки изисква повече от това количество памет за съхраняване на транзитни обекти, Squid ще надвиши това ограничение, за да задоволи новите заявки. Когато натоварването намалее, блоковете ще бъдат освободени, докато се достигне маркировката с висока вода. След това ще бъдат използвани блокове за съхранение на горещи предмети.

Размер на кеша на FQDN : По подразбиране 1024. Максимален брой на напълно квалифицирани записи за кеш на име на домейн.

Памет за високо водна памет : По подразбиране до 95%. Когато се достигне тази висока оценка, горещите обекти и транзитните обекти ще бъдат освободени за освобождаване на паметта.

Памет за ниска вода : По подразбиране до 90%. След достигане на знака за висока вода Squid ще освободи памет, докато употребата не падне под тази марка.

Дискова марка с висока вода : По подразбиране до 95%. Когато се достигне тази висока оценка, Калмарите ще започнат агресивно да промиват диска.

Дискова марка с ниска вода : По подразбиране до 90%. След достигане на знака за висока вода Squid ще продължи да промива диска, докато употребата не падне под тази марка.

Максимален размер на кеширан обект : По подразбиране е 4096 kB. Тази настройка ограничава размера на обектите, които ще се съхраняват от кеша. Всичко над този размер никога няма да се кешира и трябва да се зарежда от първоначалния сървър всеки път.

Размер на кеша на IP адрес : По подразбиране е 1024. Брой записи, които трябва да се съхраняват в IP кеша.

IP кеш марка с висока вода : По подразбиране до 95%. Точката, в която Squid започва да промива записи в кеш паметта.

IP кеш марка с ниска вода : По подразбиране до 90%. След като започне промиването на IP кеша, той ще продължи, докато броят на записите в IP кеша не падне под този процент.