Igerilekuaren zenbakia
Hau 1etik hasitako zenbakia da, Webmin-ek aukeratzen duena. Igerilekua etiketatzen du, beraz, igerileku bat baino gehiago Squid-ek modu ezberdinean konfiguratu eta tratatu ahal izateko.

Igerileku klasea
Honek igerilekuaren klase mota definitzen du. Atzerapen-multzo bakoitzak 1, 2 edo 3. klaseetatik hautatutako klase bat izan dezake: klaseek esanahi hauek dituzte: "1-Agregatua", "2-Agregatu eta Banaka", "3-Agregatu, Banakako eta Sarea". Errazena, 1. mailako klasea, igerileku hori zein bezero guztiek gainditu ezin duten banda zabalera zehazten du. 2. klaseak banako zabalera eta banda zabalera agregatua zehazten ditu, eta, horretarako, muga guztiak indibiduo guztiak mugatu behar dituzten mugen heiraki bat sortzen da. Azkenik, 3. klaseak banda zabalera agregatua eta indibiduala zehazten ditu, azpisare oso bati aplikatzen zaion sare zabalerako banda. 3. klasea normalean sare azpisare bat baino gehiago dituzten sare oso handietan baino ez da erabilgarria.

Mugak hobetsitako edozein unitatetan zehaztu daitezke, Squid konfigurazio fitxategian gorde egingo da byteetan. Lehenengo eremua igerilekuari emango zaion batez besteko errendimendua da, eta bigarrena, berriz, erabilitako ontziaren tamaina, gutxi gorabehera banda zabalera maximoari dagokiona.

Igerilekua lehenengo aldiz sortu ondoren, atal berri bat agertuko da orriaren behealdean, igerilekua zein ACL aplikatuko den hautatzeko baimena emanez. ACL sarrerak kontrolatzeko orrian sortzen dira eta edozein ACL erabil daiteke atzerapen multzo bat zein konexio aplikatuko den aukeratzeko. Ahalbidetuz ACL bat atzerapen igerilekuan aplikatuko da bat datozen konexioak, berriz ukatuz ACL bat etortze konexioak eragingo du atzerapenik igerilekuan freskatu. Horrela, konexio guztiek atzerapen-multzo bera aplikatuko ez badute, bi ACL gehitu nahi dituzu, lehena atzerapen-multzoa aplikatu nahi zenun ACL izango da eta bigarrena ACL `guztia` izango da aukeratutako bezeroak soilik mugatuta egongo direla.

Ez ahaztu aldaketak aplikatu igerileku berri bat sortu eta ACL-ekin bat datozenekin bat datozenean.