Les pools de délais permettent de restreindre l'utilisation de la bande passante des clients. Avec les pools de délais, les clients peuvent être limités au niveau individuel ou en groupe. Les ACL sont utilisées pour appliquer des limites de bande passante aux utilisateurs.

Cette page affiche les pools existants et leurs limites. En outre, il existe une section pour les options globales, qui pour le moment n'a qu'une seule option.

Niveau initial du compartiment
En raison du fonctionnement des pools de délais, un nouveau client pourrait potentiellement être autorisé à utiliser plus que sa juste part de bande passante car son nouveau compartiment serait vide. Dans un réseau encombré, cela signifierait que d'autres connexions provenant de clients avec des compartiments presque pleins seraient privées de bande passante pendant une certaine période de temps. Par défaut, cette option est de 50% et peut probablement être laissée seule, à moins que vos valeurs maximales ne soient très grandes (la valeur maximale lors de la configuration des limites s'applique réellement à la taille du compartiment pour le pool).