Forsinkelse av bassenger gir et middel som begrenser bruken av båndbredde for klienter. Med forsinkelsesbassenger kan klienter begrenses på individnivå eller i grupper. ACL-er brukes til å bruke båndbreddegrenser for brukere.

Denne siden viser eksisterende bassenger og deres begrensninger. Det er også en seksjon for globale alternativer, som for øyeblikket bare har ett alternativ.

Opprinnelig bøttenivå
På grunn av måten forsinkelsesbassengene fungerer, kan en ny klient potensielt få lov til å bruke mer enn sin rettferdige andel av båndbredden fordi deres nye bøtte ville være tom. I et overbelastet nettverk vil dette bety at andre tilkoblinger fra klienter med nesten fulle bøtter vil bli sultet av båndbredde i en periode. Dette alternativet er som standard 50%, og kan sannsynligvis bli i fred, med mindre maksverdiene er veldig store (maksverdien når du konfigurerer grenser, gjelder faktisk bøttestørrelsen for bassenget).