Delay Pools bieten eine Möglichkeit, die Bandbreitennutzung von Clients einzuschränken. Mit Delay Pools können Einschränkungen entweder auf individueller Ebene oder für Gruppen festgelegt werden. ACLs werden verwendet, um Bandbreitenlimits für Benutzer:innen durchzusetzen.

Diese Seite zeigt alle bestehenden Pools und ihre Limits an. Zudem gibt es einen Abschnitt für globale Optionen, der derzeit nur eine Einstellung enthält.

Anfänglicher Füllstand des Buckets
Durch die Funktionsweise von Delay Pools könnte ein neuer Client zunächst mehr Bandbreite nutzen als ihm zusteht, da sein neuer Bucket leer ist. In einem überlasteten Netzwerk könnte dies dazu führen, dass andere Verbindungen von Clients mit fast vollen Buckets für eine gewisse Zeit unterversorgt bleiben. Der Standardwert dieser Option beträgt 50 % und kann in den meisten Fällen unverändert bleiben, es sei denn, die max-Werte sind sehr hoch (der Maximalwert bei der Limitkonfiguration bezieht sich tatsächlich auf die Bucket-Größe des Pools).