Oneskorené oblasti poskytujú prostriedky, ktoré obmedzujú využitie klientov v šírke pásma. Pri fondoch oneskorenia môžu byť klienti obmedzení na individuálnej úrovni alebo v skupinách. Zoznamy prístupových práv sa používajú na aplikovanie obmedzení šírky pásma na používateľov.

Na tejto stránke sú zobrazené všetky existujúce fondy a ich obmedzenia. K dispozícii je tiež časť pre globálne možnosti, ktorá má v súčasnosti iba jednu možnosť.

Počiatočná úroveň vedra
Z dôvodu spôsobu fungovania fondov oneskorenia by sa novému klientovi mohlo potenciálne povoliť používať viac, ako je jeho spravodlivý podiel na šírke pásma, pretože jeho nový segment by bol prázdny. V preťaženej sieti by to znamenalo, že pri iných pripojeniach klientov s takmer úplnými vedierkami by na nejaký čas zostal nedostatok šírky pásma. Táto možnosť je predvolená na 50% a pravdepodobne bude ponechaná na pokoji, pokiaľ vaše maximálne hodnoty nie sú veľmi veľké (maximálna hodnota pri konfigurácii limitov sa skutočne vzťahuje na veľkosť segmentov pre skupinu).